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一、项目背景（或概况）
通灌校区所有消防火灾自动报警系统、稳压控制系统、消防水系统、消防排烟系统、防火卷帘系统及防火门等。
二、服务采购清单
1、通灌校区所有消防火灾自动报警系统、稳压控制系统、消防水系统、消防排烟系统、防火卷帘系统及防火门等的消防维护保养工作。
2、每年度乙方向甲方提供一份第三方消防检测报告（检测内容：至善楼消防供配设备、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防电梯等）。
三、服务指标
每年度乙方均需根据维保范围和消防设备设施定期检测表对甲方进行不低于15次的服务（每月至少一次），有上级或消防支队检查时，应义务提前检查维修，并陪同检查。每次服务，乙方均应认真填写《消防设施巡检记录》并出具维修保养报告书，经甲、乙双方经办签字后，双方各自存档。投标文件中须提供满足本条服务频次、巡检记录及报告要求的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章）。
四、商务要求
	售后技术服务要求
	在检测中发现建筑消防设施存在问题、故障，应对故障零部件进行更换处理（包括烟感、温感、手报、消报、声光、模块、小范围除锈、水力警铃、浮球阀、栓阀和泵的润滑等），保障消防设施发挥预警作用；对其他故障设备确需更换的，应及时反馈给江苏海洋大学通灌校区保卫科，并书面提出相应维修处理建议和详细报价(含税)清单，由保卫科签字确认后48小时内完成维修（特殊元器件除外），确保系统的正常运行。

	付款方式
	见第五章合同条款

	售后服务保障或维修响应时间要求
	消防设施设备在运行中出现故障，乙方接到甲方的电话或书面通知后，紧急维修项目须在30分钟内到现场；一般情况12小时到现场，除重大损坏外，乙方保证48小时内修复使用。


五、履约验收要求
中标人提供的服务必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，完成符合消防部门要求的各项设施设备和器材的日常维修保养服务，按要求提供每年度消防检测报告。

