第四章 项目采购需求
一、货物（标的）采购清单、规格（标准）及功能指标：
	序号
	名称
	数量
	产品要求
	备注

	1
	4点位气体报警控制器
	7
	产品的设计制造及检验均遵循以下国家标准： GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB 15322.1-2019 《工业及商业用途点型可燃气体探测器》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》

JJF1368-2012《可燃气体检测报警器型式评价大纲》
	

	2
	9点位气体报警控制器
	4
	
	

	3
	16点位气体报警控制器
	1
	
	

	4
	工业及商业用途点型可燃气体探测器（独立式）
	11
	产品的设计、制造、检定完全符合下列相关中华人民共和国的国家标准及相应检定规程：

GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第一部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器型式评价大纲》

JJF 1368-2012 《可燃气体检测报警器》

GBT 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB50028-2020《城镇燃气设计规范》

GB3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》
	

	5
	工业及商业用途点型可燃气体探测器（串联式）
	56
	
	


预算金额：人民币 18.09 万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
二、其他事项：
1、报价中包含送达招标人指定地点所发生的全部费用，包含但不限于产品价、供货、 运输、安装、装卸、验收、维保服务、培训、税金、等直至验收交付使用后的全部费用（包含所有隐含的内容），均已包含在合同价中。
★2、交货期：自合同签订之日起  二十   日内交货
★3、交货方式：现场交货。
★4、交货地点：按采购人指定地点交货。
★5、付款方式：全部货物到校维修、安装、调试完毕并经采购人验收合格后，采购人自收到中标人发票之日起30日内全额支付合同款。
★6、免费质保期：燃气报警探测器及其配件保修期限为3年，其主要部件保修期内免费保修（自验收合格之日起）。质保期内，如出现产品质量问题，中标人须无条件免费更换或维修。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。质保期后，以不高于市场价格维修，成本价供应备品备件。投标时必须明确具体服务条款及超过免费保修期后相关服务费用（包括质保年限承诺、质保期满后的备品备件价格情况及其他优惠条件）。
★7、售后服务保障或维修响应时间要求：乙方2小时内响应甲方的维修要求，48小时内解决。
