江苏海洋大学
设备更换调试询价文件

[bookmark: _GoBack]根据工作需要，江苏海洋大学对本维修项目进行采购，本次采购采用询价方式，欢迎符合相关条件的供应商报名参加报价。
一、项目基本情况
1.项目编号：GSC2026023
2.项目内容：江苏海洋大学设备更换调试
3.项目预算： 2.3  万元，投标报价超过预算金额无效。
4.项目要求：更换的配件要求全新货物，符合询价文件的技术指标和参数要求。
	序号
	货物名称
	详细的技术指标
	数量

	1
	中控
	1.内置≥7口千兆网络接口，接口速率支持10M/100M/1000M自适应模式。
2.具备高清视频接口，HDMI输入接口≥3 路，HDMI输出端口≥2路，HDMI输入/输出接口支持4K@60Hz及向下兼容，支持热插拔自动信号切换，兼容HDMI2.0、HDMI1.4及更早版本。
3.具备RS232双向通讯接口≥8路，RS485双向通讯接口≥2路，单刀触点开关≥3路，IO接口≥9路，红外控制接口≥1路，3.5mm音频输入≥3 路，3.5mm音频输出≥1 路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1 路；6.5mm话筒信号输入≥1 路，6.5mm话筒信号输出≥1 路；
4.集成标准电源插口，独立电源输出接口≥3路，具备自定义电源输出延时设置，并支持投影机电源输出带有延时断电功能。幕布控制接口≥1路，支持幕布供电及升降控制。
5.支持本地存储至少5万条校园一卡通及课表数据，可在断网的情况下使用一卡通开机，使用记录在网络联通后上传至平台服务器。
6.支持一卡通、课表、按键、二维码、远程等上下课功能。
7.支持自动详细记录教师授课课时、设备工作时长，同步记录投影机工作时间、灯泡使用时间等数据。
8.具有记录查询功能，可按时间或姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，自动进行分类汇总。
9.支持巡检动能，通过综自定义策略可自动巡检教室设备情况。
10.具备可视化IP对讲功能，对讲接通后，总控平台同步显示对应教室监控视频、计算机桌面及课表信息等。支持对讲全过程语音数据自动同步录音存储，支持多教室并发呼叫及排队功能。支持根据课表限制非上课教室呼入。
11.支持扩音系统、物联设备、录播系统等外围设备的接入和可编程控制。
12.支持扩音系统的精细化控制，可灵活调节音量大小，确保教学声音清晰适配教室场景与教学需求。同时具备教师个性化参数记忆功能，自动记录每位教师的使用数据，下次上课时无需手动调整，智能匹配其历史使用频率最高的音量设置，快速切换至适配状态。
13.投标时须提供所投产品的第三方对接API接口及接口文档。API接口包括但不限于：网络中控的上、下课控制，以及显示、扩声系统等周边设备通、断电、控制，中控连接状态、上下课状态、教室使用时长、教室设备使用信息等；
14.生产厂家需具备 ISO 质量、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书。
	1

	2
	可编程触控面板
	1、电容感应式触摸液晶控制面板屏幕尺寸：≥7英寸。
2、可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制。
3、可自定义各种场景化功能操作模式：单一开关，组合开关，短按及长按，结合教室内环境相关设备（窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器）进行控制设置，各类数据实时显示。
4、为了系统兼容稳定性及便捷性，须与多媒体网络中央控制器为同一品牌。
	1

	3
	编程调试
	针对智慧教室教学模式进行定制编程，支持根据教学环境定义各种控制模式及各种模式所用模块、中控控制所需教学场景切换。GT730-4G独显（HDMI*4）。
	1

	4
	高清矩阵
	HDMI输入≥8，HDMI输出≥8
1、采用全铝机箱设计,符合 EMC 设计规范；
2、支持10.2Gbps高带宽，HDMI2.0，HDCP1.4标准；
3、支持4K*2K，分辨率3840*2160/60Hz，向下兼容1920*1080P/60Hz；
4、支持4-36路FHD@60Hz视频信号输入，4-36路FHD@60Hz视频信号输出；
5、输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，国标线缆1920*1080P输入30米，输出30米；4K*2K输入20米，输出20米；（无需配置自带芯片的HDMI线)；
6、设备自带温度检测和时钟动态同步功能，结合时钟可实现精确到S(秒)的脱机定时切换功能；
7、软件支持中文简体、中文繁体、英文等多种语言选择，方便不同人群使用；
8、支持在线EDID管理功能；
9、支持面板一键预案的保存与调用功能；
10、支持多达32组预案轮询的开启与调用及定时切换；
11、支持多样化控制，面板按键、RS232、网络（选配）、遥控（选配）、手机（选配）等多种控制方式；兼容远端控制设备；
12、设备后板自带接地螺丝，便于设备安全接地，防止雷击损坏设备；
13、宽电压输入：支持AC10V~AC245V/50Hz动态电压的输入，有效的降低浪涌对设备的影响；
	1

	5
	无线话筒（一拖二）
	振荡方式(Oscillation: ):锁相环频率合成(PLL syntheized)
频率范围(Carrier Ferquency Range) : UHF 612MHz-698MHz
频率稳定性(Frequency Stability) : +0.001%
最大频率偏(Max.eviation Range) : +50KHz
调制方式(Modulation Mode) : FM
信噪比(S/N Ratio) : > 105dB
总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz
接收机灵敏度(Sensitivity) : 1.2/ UV @S/N=12dB
电源供应(Power Supply) : DC 14V 400mA
音频输出电平(Audio Output) :独立式(Free standing ):0-400mV
混合式(Mixed style);0- 300mV
	1

	6
	安装调试费
	设备安装调试，灯光线路改造显示一体机调试等。
	1


5. 合同履行期限（交货期）和地点：合同签订生效20日历天内，中标人将设备维修调试完成放至江苏海洋大学指定地点。每逾期一天，向甲方支付合同总金额的5 ‰作为违约金。
6.质保期：二 年。
[bookmark: OLE_LINK1]7.本项目不接受联合体投标、不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。
二、供应商资质要求：
1.参加采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.中标后不允许分包或转包。
3、 报价方式及截止时间：
按附件2所列响应文件格式进行报价，报价包含维修、运输、安装、培训、税费等所有相关费用，随营业执照复印件（加盖公章）密封后档案袋上加盖单位公章和写明联系人及联系手机号（正本一份，副本三份）于2026年6月26日9:00前递交或邮寄至江苏省连云港市苍梧路59号江苏海洋大学文渊楼213室，逾期报价无效。
建议顺丰邮寄递交，寄出后请将快递单号发送至398252385@qq.com邮箱，邮件主题为“XX项目-XX公司-快递单号-联系人手机号”。
4、 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]开标时间、地点和评标方式：
开标时间：2026年6月26日9：00
开标地点：连云港市海州区苍梧路59号江苏海洋大学文渊楼212室
评标办法：最低评标价法，投标文件和报送的样品符合询价文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人中标。
五、付款方式：
中标人提供全额增值税专用发票，货物经采购人验收合格20个工作日后通过银行公对公转账一次性付清。
六、招标方联系方式：
联系人：李老师                   联系电话：0518-85895262  
地址：连云港市苍梧路59号江苏海洋大学文渊楼213室









附件一 合同条款
合同条款
江苏海洋大学仪器设备维修合同


甲  方：江苏海洋大学                   合同编号：
乙  方：                               合同签订地：江苏省连云港市          
合同签订日期：
    根据《民法典》等相关规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供设备维修服务的相关事宜，达成协议如下：  
1. 维修内容及范围 （合同设备）
1.1. 仪器设备名称： 
1.2. 数量：    台 
1.3. 甲方固定资产号：
1.4. 维修内容：(详细清单可附后)  


1.5. 维修后仪器设备应达到的技术标准：


2. 合同价格  
2.1. 本合同总金额包括乙方提供本合同项下服务所产生的维修费、配件费、人工费、运输费、装卸费、税费等全部费用，其他费用（包括但不限于差旅费及食宿费等）由乙方自行承担。
2.2. 本合同总金额为人民币大写：_______元（小写：         )
3. 付款及支付方式
3.1. 甲方凭乙方开具的等额有效发票验收合格二十天后一次性付清。
3.2. 开票信息：

4. 维修期限  
4.1. 乙方应在本合同生效日起_______日内完成合同设备的维修调试，并使之符合合同中约定的技术标准，并经甲方验收合格。 
5. 设备维修调试  
5.1. 乙方为甲方提供的更换配件必须保证为所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产品瑕疵，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（特殊情况另行说明）的原装全新合格配件。否则，乙方应在征得甲方书面同意后方能用于合同设备的维修。  
5.2. 乙方应派出足够的、技术熟练且具有相应资质的技术名人员到甲方指定现场进行合同设备维修。
6. 权利义务  
6.1.  甲方在乙方维修前将甲方发现的合同设备存在的不正常情况和实际状况预先告知乙方。
6.2. 乙方应当根据合同设备维修的需要，对人员及设备采取安全防范措施。  
6.3. 对于因乙方人员的过错或乙方提供的零配件质量问题所引起的设备故障，乙方应当负责免费维修。  
6.4. 因乙方原因造成甲方财产损失和甲方人员及第三人人身损害的，由乙方承担一切赔偿责任。
6.5. 双方约定的其他权利义务。 
7. 验收标准  
7.1. 乙方完成维修后，应使合同设备符合国家有关的技术质量标准以及本合同规定的技术标准，达到甲方正常使用要求。 
8. 验收  
8.1. 配件初步检验。配件到达现场后，甲方应及时进行初步检验。双方应共同对配件的数量、型号规格等是否与合同约定相符等进行验收，并由双方签字确认。若乙方所供配件不符合约定，甲方有权拒收并要求乙方在3日内予以更换。若乙方未能在3日内更换符合约定的设备配件，视为乙方无法履行本合同，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。  
2.维修调试验收。乙方在完成合同设备维修调试后应及时通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方书面通知后组织力量进行验收。双方应对实际发生维修的设备及配件的数量进行核对，验收合格后双方应在用户验收报告上签字确认。
9. 质量保证及售后服务  
9.1. 乙方保证所供产品及服务符合国家规定的相关质量标准，并符合本合同及本合同附件约定的质量、规格和性能。   
9.2. 设备维修配件的质保期为_______年，自维修验收合格并经甲方书面确认之日起计算。质保期内，乙方承诺当设备维修配件或材料质量出现问题时，乙方工作人员在接到甲方通知后（包括但不限于电话、电子邮件、信函等方式）须及时响应甲方的维修要求。
9.3. 乙方在维修调试过程中，应按甲方要求，对甲方的相关人员要进行培训，确保使用人员能够熟练的进行操作及排除简单故障。
10. 违约责任  
10.1. 乙方逾期完成合同设备维修的，每逾期一天，向甲方支付合同总金额的5 ‰作为违约金，违约金累计不超过合同总金额的10%。逾期超过10天的，甲方有权解除本合同。
10.2. 甲方逾期付款的，每逾期一天，向乙方支付合同总金额的5 ‰作为违约金，违约金累计不超过合同总金额的10%。逾期超过10天的，乙方有权解除本合同。
11. 争议解决      
11.1. 本合同发生争议时，由双方协商解决，协商不成时，由合同签订所在地人民法院起诉。
12. 其他  
12.1. 本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。





附件二 响应文件格式
格式1、响应函
响应函
江苏海洋大学：
1、根据已收到的项目的询价文件，我单位研究上述项目询价文件，报价如下：
投标总价大写:    元；小写:   
2、我单位承诺响应询价文件的所有条款。
3、我单位保证在收到贵单位发出的书面通知后立即供货，并在 	天内维修完成。
4、如果我单位中标，贵方的中标通知书和本报价书将构成约束我们双方的合同的组成部分。
5、报价人认为其它需承诺的内容：







报价单位：（单位全称）
                                        法人代表或授权代理人：（签章）
联系手机号：
日期： 	年 	月 	日


格式2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏海洋大学：
本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日
附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。




说明：
1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。
2．委托书不得转借、转让、买卖。
3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式3、报价明细表
报价明细表
[bookmark: _Toc344218864]项目名称：                                       项目编号：
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：；小写：

	备注：根据需要，可对相应单项增加文字、图片或彩页说明。




投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期



说明：
1、报价包含但不限于维修配件和人工价、供货、运输、安装、装卸、维保服务、培训、税金等直至验收交付使用后的全部费用（包含所有隐含的内容）。
2、本报价表中的合计金额必须与投标函的投标总价一致。
3、投标报价超过预算金额的视为无效投标人。
4、本章中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。


