
江苏海洋大学文通楼楼牌字制作安装项目询价文件

（编码：HQCXS202613）

项目名称：江苏海洋大学文通楼楼牌字制作安装项目

二、项目预算：最高限价人民币0.8万元,超出限价按无效报价处理。
三、项目内容：
	序号
	楼牌字名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	文通楼
	1.3m*1.6m
	个
	6
	材质：304不锈钢鼓面钛金字面板
字体：王羲之字体。

支架：热镀锌方管。

工期：7日历天
环境：高空临边作业。

	说明： 本项目不统一组织现场踏勘，如有需要请自主前往现场踏勘。


四、项目要求：
（一）技术参数要求：

1.字体材质：采用304不锈钢鼓面钛金面板，厚度1.0mm，每边折弯5厘米。字体凹面须做填充封底，确保字体稳固耐用，不风鼓变形。

2.字体及工艺：与校内现有其他楼牌字保持统一，采用王羲之字体（参考附件图）。楼牌字做工精细，鼓面弧度均匀、无局部凹陷或敲击痕、焊缝打磨后无明显热变形、不腐蚀。

3.支架要求：采用50mm*50mm*3mm热镀锌方管制作支撑钢架。支架焊缝及镀锌损伤处除锈后，做防腐底漆和面漆配套修补，切口封闭。
4.安装要求：字体与连廊主体结构形成可靠连接（护栏处可做辅助固定），安装后复核垂直度、水平度及字距，确保安全、美观、耐久。

（二）工期及质保服务要求：

1.供方提供的产品质量符合国家有关标准，产品性能及参数符合需方要求。

2.交货、安装工期：7日历天完成供货与安装、调试并交付需方使用。

3.质保至少三年，终身维护，其余按行业规定执行。质保期内免费维护维修，质保期外收取维修成本费。在使用期间如有质量问题，供方于4小时内响应，24小时内解决问题。

（三）安全责任要求

1.供方须文明施工，做到工完场地清；。

2.施工过程中自觉做到合法用工，供方应严格遵守高空安装安全作业制度和措施（如高空作业需有高空作业证）；负责对施工人员的安全教育，遵守安全操作规程，做好安全防范和劳动保护措施，做到安全文明施工，确保无伤亡事故发生。一切安全责任均由供方负责，与校方无关。

3.施工过程中在作业区域下方做好安全警戒和防护工作，确保人员及产品的安全，防止伤害到他人，因此造成的损失由供方承担。

4.进场施工须服从校方指挥，接受校方监督，校方有检查处理权利。

五、报价要求：

1.本次报价为最终含税价，包括前期字体收集、设计效果图、材料费、运输费、管理费、原有字体拆除费、高空作业安装费、现场措施费、税费等与本项目有关的各类费用。

2.本报价应为最具有竞争力的一次性报价。
3.投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏海洋大学在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.报价有效期60天。
六、付款方式

1.本次询价项目无预付款，无质保金，项目验收合格两周后付清协议款（供方需出具全额发票）。
2.付款方式：通过银行转账支付。
七、报价方式及截止时间：

各报价人按询价内容进行报价，报价文件组成:
1.报价表（附件2）
2.营业执照复印件（加盖公章）

3.纸质版彩色打印现场效果图、字样图，无营业执照复印件、无效果图、字样图均按无效标处理。

上述报价文件一份，密封包装后于2026年11月13日上午9点前递交至江苏海洋大学苍梧校区兴海楼331室，逾期报价无效。

八、开标时间、地点：
开标时间：2026年 11月13日9:00
开标地点：江苏海洋大学苍梧校区兴海楼331室

评标办法：最低评标价法，评委审查投标人资格，楼牌字满足性能和技术参数要求，符合询价文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人中标。若最低报价有两家及以上相同，由投标人现场二次报价，二次报价最低者中标。

九、联系方式：

联系人：李老师，联系电话：0518-85895206
邮  箱：1073006889@qq.com
地  址：江苏海洋大学东区兴海楼322
附件1：参考样图
附件2：江苏海洋大学文通楼楼牌字制作安装项目报价表
                                    江苏海洋大学后勤与基建管理处
                                         2026年11月9日
附件1：参考样图
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附件2：楼牌字报价表

江苏海洋大学文通楼楼牌字制作安装项目报价表
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	质保期

	1
	“文通楼”楼牌字制作安装
	1.3*1.6米
	个
	6
	
	
	


特别说明：我公司保证以上所报产品能完全响应江苏海洋大学对于该项目的询价要求。
报价单位（盖章）：
法人代表：
联系人：
联系地址及电话：

附件3：协议模板
江苏海洋大学“文通楼”楼牌字制作安装

项目协议书
                                       协议编号：

采购人（甲方）：江苏海洋大学
供应商（乙方）：
采购人 江苏海洋大学 与供应商                     协商一致，签订本协议，确定供方为需方提供下列货物和服务：

一、清单及报价

	序号
	货物名称
	楼名
	规格
	数量
	价格
	备  注

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	

	1
	楼牌字
	文通楼
	1.3米*1.6米
	6
	
	
	材质：304不锈钢鼓面钛金字面板
字体：王羲之字体。

支架：热镀锌方管。

工期：7日历天

环境：高空临边作业。

	合计
	大写：
	￥     元
	

	说明：价格包含前期字体收集、设计效果、材料、运输、高空作业（吊车安装）、现场措施、税费等综合价格。


二、技术参数要求：

1.字体材质：采用304不锈钢鼓面钛金面板，厚度1.0mm，每边折弯5厘米。字体凹面需做填充并封底，确保字体稳固耐用，不风鼓变形。

2.字体及工艺：与校内现有其他楼牌字保持统一，采用王羲之字体。楼牌字做工精细，鼓面弧度均匀、无局部凹陷或敲击痕、焊缝打磨后无明显热变形、不腐蚀。

3.支架要求：采用50mm*50mm*3mm热镀锌方管制作支撑钢架。支架焊缝及镀锌损伤处除锈后，做防腐底漆和面漆配套修补，切口封闭。

4.安装要求：字体与连廊主体结构形成可靠连接（护栏处可做辅助固定），安装后复核垂直度、水平度及字距。确保安全、美观、耐久。

三、质量要求、供方对质量负责条件和期限

1.供方提供的产品质量符合国家有关标准，产品性能及参数符合需方要求。

2.安装人员必须具备高空作业的资质条件，确保字体安装质量和人员安全。

3.产品质保   年（自验收合格之日起），保修期内有任何质量事故（锈蚀、松动、脱落等），供方保证在接到通知4小时内维修人员到位，24小时内完成修复，如需更换则另行商定完成时间，维修费用均由供方负责。质保期满后由供方终身维护、维修（只收配件成本费）。

四、交货时间、地点及项目负责人：

1．交货安装时间：协议签订生效后7日历天完成供货与安装、调试并交付需方使用。

2．交货、安装地点：需方指定地点（苍梧校区文通楼）。

3.  指派      同志为本项目的甲方负责人，对项目的质量、进度等进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。
五、验收：

验收工作分两步进行，第一步：到货后进行外观验收，主要验收材质、面板规格和表面处理效果、字样及字体规格等，如果不合格按更换或退货处理；第二步：安装完毕后验收总体安装效果。

六、付款：

1、产品送达需方指定交货地点安装调试完毕、经需方验收合格两周后付清协议款（凭供方出具的全额发票）。

2、付款方式：通过银行转账支付。     

开户银行：

银行账号：

银行行号：

七、违约责任：

1、供方所交的产品规格、字体、材质、质量不符合协议规定的，需方有权拒收，因拒收而延误时间并造成交货逾期的责任，由供方负责，同时供方需支付协议款3%的违约金。

2、需方无正当理由拒收设备、拒付产品款的，需方向供方偿付产品款总额3%的违约金。

八、安全责任

1.供方须文明施工，做到工完场地清；。

2.施工过程中自觉做到合法用工，供方应严格遵守高空安装安全作业制度和措施（如高空作业需有高空作业证）；负责对施工人员的安全教育，遵守安全操作规程，做好安全防范和劳动保护措施，做到安全文明施工，确保无伤亡事故发生。一切安全责任均由供方负责，与校方无关。

3.施工过程中在作业区域下方做好安全警戒和防护工作，确保人员及产品的安全，防止伤害到他人，因此造成的损失由供方承担。

4.进场施工须服从校方指挥，接受校方监督，校方有检查处理权利。

九、在执行协议期限内，任何一方因不可抗力事件造成协议不能履行时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长协议履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行协议。协议执行过程中的所有非需方责任造成的问题，由供方承担并负责协调解决。

十、本协议未尽事宜，双方按经济协议有关规定协商处理。协商不成的，提请协议签订地人民法院通过诉讼解决。
十一、本协议发生争议产生的诉讼，由协议签订地人民法院管辖。

十二、本协议一式四份，经供需双方签字并加盖公章后即时生效。

附件1：现场效果图

附件2：字样图

	采购人（甲方）（公章）：江苏海洋大学
委托代理人(签字)：
纳税登记号：12320000466007183X
地址：连云港市海州区苍梧路59号
电话：0518-85895258 

开户行：农业银行连云港市苍梧支行

账号：10440301040005191
	供应商（乙方）（公章）：***********
法定代表(签字)人：

委托代理人(签字)：

地址：********************
电话：***********



